|  |  |
| --- | --- |
| PC: Casa  IP: 192.168.0.11  Máscara: 255.255.255.224  Gateway: 192.168.0.1 | PC: Trabalho  IP: 192.168.0.75  Máscara: 255.255.255.224  Gateway: 192.168.0.65 |
| Roteador: RotaCasa  Porta GigaEthernet 0/0  IP: 192.168.0.1  Máscara: 255.255.255.224  Conectado: 192.168.0.0, 192.168.0.32  Não Conectado: 192.168.0.64 - 255.255.255.224  Porta GigaEthernet 0/1  IP: 192.168.0.33  Máscara: 255.255.255.224  Conectado: 192.168.0.0, 192.168.0.32  Não Conectado: 192.168.0.64 - 255.255.255.224 | Roteador: RotaTraba  Porta GigaEthernet 0/0  IP: 192.168.0.65  Máscara: 255.255.255.224  Conectado: 192.168.0.32, 192.168.0.64  Não Conectado: 192.168.0.0 - 255.255.255.224  Porta GigaEthernet 0/1  IP: 192.168.0.34  Máscara: 255.255.255.224  Conectado: 192.168.0.32, 192.168.0.64  Não Conectado: 192.168.0.0 - 255.255.255.224 |